Приложение №1

конкурсной документации

**Техническое задание на выполнение работ**

|  |
| --- |
| 1. **Вид и цели выполнения работ** |
| Переоснащение установленных офисных перегородок, изготовление и монтаж новых офисных перегородок |
| 1. **Непосредственное описание конструкций** |
| Офисные перегородки - алюминиевый профиль (цвет-серый металлик), заполнение фасадной части – ЛДСП (цвет – по согласованию с заказчиком), столешницы – ЛДСП (цвет - по согласованию с заказчиком), стекла в окнах приема – прозрачные с укрепляющей пленкой, прочее остекление – полупрозрачное (матовое), оклеенное защитной пленкой |
| 1. **Перечень и объемы выполнения работ** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п\п | Наименование работ (конкрет-ной цели выпол-нения работ) | Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат) | Количественный показатель объема подрядных работ | |  | Замена заполнения | Замена сотового поликарбоната в существующих офисных перегородках на стекло толщиной не менее 5 мм, оклеенное защитной пленкой, полупрозрачное (матовое) | 10,1 м2 | |  | Замена заполнения | Замена сотового поликарбоната в существующих офисных перегородках на стекло толщиной не менее 5 мм, оклеенное защитной пленкой, полупрозрачное (пескоструйное) | 3,9 м2 | |  | Замена уплотнителя | Замена уплотнительной резиновой ленты по периметру существующего остекления | 19,8 м.п. | |  | Укрепление остекления в существующих перегородках | Бронирование ранее установленного остекления окон приема в существующих перегородках защитной пленкой | 6,5 м2 | |  | Изготовление и монтаж столешниц | Изготовление и монтаж столешниц из ЛДСП, цвет- аналогичный цвету фасада, по всей ширине кабинок (1600\*900 мм -4шт) | 5,76 м2 | |  | Изготовление и монтаж столешниц | Изготовление и монтаж столешниц из ЛДСП в окнах приема, цвет- аналогичный цвету фасада (1200\*900 мм – 2 шт) | 2,16 м2 | |  | Изготовление жалюзи | Изготовление и монтаж жалюзи горизонтальных на окна приема 1350\*1500 мм | 8,1 м2 | |  | Изготовление жалюзи | Изготовление и монтаж жалюзи горизонтальных на окна приема 1350\*1200 мм | 3,24 м2 | |  | Установка новых офисных перегородок | Изготовление и монтаж офисных перегородок, согласно схеме № 1 и схеме № 2 (Приложение № 2). Вновь устанавливаемые перегородки должны быть выполнены в соответствии со стилем и цветовым решением ранее установленных офисных перегородок (фотографии № 1 и № 2 в Приложении № 2) алюминиевый профиль типа СП или аналогичный, вставки из стекла толщиной не менее 5 мм, оклеенные защитной пленкой, полупрозрачные (матовые), заполнение фасада - ЛДСП, двери оснащены фурнитурой и замками | Общая длина 25,5 п.м (комплектация: 4 кабинки со столами по всей ширине и дверями, 2 окна приема и дверь | |
| 1. **Место выполнения работ** |
| г. Новосибирск, Красный проспект, 50, первый этаж, каб. № 101, план помещения (Прилож. № 1 к техническому заданию) |
| 1. **Сроки (периоды) выполнения работ** |
| Дата завершения работ – не позднее 28 июля 2014 г. |
| 1. **Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ** |
| Качество выполняемых работ должно соответствовать предъявляемым нормам (требованиям), установленным действующим законодательством РФ, требованиям ГОСТ, СНиП действующим стандартам, инструкциям, нормам противопожарной безопасности и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ, регулирующим выполнение данного вида работ. |
| 1. **Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ** |
| За безопасность выполнения работ на объекте, а также безопасность установленных конструкций в течение всего гарантийного срока эксплуатации отвечает Подрядчик. Подрядчик несет ответственность за порчу имущества Заказчика на объекте, если она произошла по вине Подрядчика в процессе производства работ |
| 1. **Порядок сдачи и приемки результатов работ** |
| Приемка работ осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней после извещения Заказчика Подрядчиком о завершении работ подписанием акта приемки выполненных работ сторонами |
| 1. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов**   **по завершению и сдаче работ** |
| Подрядчик обязан предоставить сертификаты на изделия и материалы, используемые в процессе производства работ |
| 1. **Требования по объему гарантий качества работ** |
| Подрядчик обязан устранять все выявленные в процессе эксплуатации оборудования дефекты, в том числе потерю прочности соединения элементов конструкций, нарушение уплотнения или целостности заполнений проемов, нарушение нормального функционирования установленной фурнитуры |
| 1. **Требования по сроку гарантий качества на результаты работ** |
| Гарантийный срок на все монтируемые конструкции, включая заполнения проемов, фурнитуру и соединительные элементы, должен составлять не менее 18 месяцев |
| 1. **Порядок оплаты** |
| Оплата работ производится Заказчиком не позднее 10 рабочих дней со дня подписания акта приемки выполненных работ |
| 1. **Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика** |
| Не предъявляется |
| 1. **Начальная максимальная цена договора** |
| 395 000 (триста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС |
| 1. **Приложения** |
| Приложение № 1 к техническому заданию (план помещения)  Приложение № 2 к техническому заданию (схемы и фотографии) |