Приложение № 1

к Контракту

№ Ф.2017.67072 от «14 » марта 2017 г.

**Спецификация товара**

на поставку строительных материалов для нужд МУП «ЦМИ»

Соответствие качества поставляемых товаров нормам и стандартам, установленным действующими нормативными актами.

Доставка, разгрузка товара по адресу Заказчика должна осуществляться транспортом и силами Поставщика.

Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование** | **Характеристика** | **Ед. изм.** | **Общее кол-во** | **Цена за ед., руб.** | **Стоимость, руб.** |
| 1 | Линолеум полукоммерческий "Tarkett Moda" (Россия) | Линолеум полукоммерческий.Класс применения 23, 32.Толщина покрытия общая 2,20 мм.Толщина защитного слоя 0,5 мм.Дополнительное защитное покрытие - EXTREME PROTECTION.Класс пожарной опасности - КМ 5.Безопасность материала (сертификаты) да.Намотка стандартного рулона 25 м .Ширина рулона 3 м.Истираемость 30 г/кв.м.Срок службы 15 лет.Цвет: светло-серый. | рул. | 10 | 24 375,00 | 243 750,00 |
| 2 | Клей паста для холодной сварки "Homakoll" (Россия) | Применяется для сварки плотно резаного шва, при укладке нового ПВХ покрытия любого типа, кроме покрытий на полиэстерово-войлочной основе.Содержимого 1 тюбика хватает на 20 м шва. Объем тюбика 60 гр. | шт. | 60 | 238,00 | 14 280,00 |
| 3 | ПВХ плинтус«Line Plast»(Россия) | Длина - 2,5 м.Высота - 58 мм.Ширина профиля - 22 мм.Края - прорезиненные.Упаковка - 40 шт. Цвет – Ольха. | кор. | 5 | 1 640,00 | 8 200,00 |
| 4 | Угол для плинтуса внутренний«Line Plast» (Россия) | Угол внутренний предназначен для сопряжения угловых стыков плинтуса. Высота 60 мм.Цвет – Ольха. | шт. | 400 | 7,00 | 2 800,00 |
| 5 | Угол для плинтуса наружный«Line Plast» (Россия) | Угол наружный служит соединением плинтуса на стыке стен.Высота 60 мм. Цвет – Ольха. | шт. | 400 | 7,00 | 2 800,00 |
| 6 | Соединительный элемент для плинтуса«Line Plast» (Россия) | Элемент соединительный служит для декорирования стыка плинтусов вдоль стены. Высота 60 мм.Цвет – Ольха. | шт. | 300 | 7,00 | 2 100,00 |
| 7 | Заглушка для плинтуса левая«Line Plast» (Россия) | Торцевик служит для оформления края плинтуса. Высота 60 мм. Цвет – Ольха. | шт. | 40 | 7,00 | 280,00 |
| 8 | Заглушка для плинтуса правая«Line Plast» (Россия) | Торцевик служит для оформления края плинтуса. Высота 60 мм. Цвет - Ольха | шт. | 40 | 7,00 | 280,00 |
| 9 | Эмаль акриловая для радиаторов Универсал "ТЕКС" (Россия) | Специальная акриловая эмаль. Предназначена для окраски батарей, радиаторов и труб системы водяного отопления. Цвет – белый.Тип поверхностей: для металлических, деревянных, бетонных и кирпичных поверхностей.Расход 10 м²/л.Время высыхания «от пыли» 1 час, следующий слой можно наносить через 6 часов.Срок годности 2 года.Фасовка 0,8 л.Возможность колеровки. | бан. | 40 | 143,00 | 5 720,00 |
| 10 | Краска влагостойкая с возможностью колеровки "ТЕКС" Универсал (Россия) | Предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.) Цвет - белый.Тип поверхностей: бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные, кирпичные и деревянные поверхности.Расход на 1 кг 6 м².Время высыхания 1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа.Срок годности 18 месяцев.Фасовка 14 кг.Возможность колеровки.  | вед. | 45 | 975,00 | 43 875,00 |
| 11 | Краска для интерьеров с возможностью колеровки "ТЕКС" Профи (Россия) | Предназначена для стен и потолков в сухих и влажных помещениях (кухни, ванные), в помещениях с повышенной проходимостью, в детских и медицинских учреждениях.Цвет – супербелая.Тип поверхностей: стены и потолки в сухих помещениях, помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой и влажностью.Расход 11 м²\л.Время высыхания 1 час.Срок годности 2 года.Фасовка 14 кг.Возможность колеровки. | вед. | 45 | 968,00 | 43 560,00 |
| 12 | Пропитка укрепляющая "Zodiak" Z65(Россия) | Пропитка укрепляющая акриловая, прозрачная, бесцветная для наружных и внутренних работ.Предназначена для укрепления слабых и осыпающихся поверхностей (штукатурка и др.) внутри и снаружи помещений. Используется для обеспыливания бетонных оснований (например, полов перед укладкой линолеума, паркета). Используется перед шпатлеванием оштукатуренных поверхностей, а также гипсокартона, ДСП, ДВП. Расход: 100 г/м2. Фасовка 10 кг. | вед. | 35 | 358,00 | 12 530,00 |
| 13 | Грунтовка Бетонконтакт "Диола" СТ-19 (Роосия) | Адгезионная грунтовка, которую применяют на плотных невпитывающих основаниях. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями.Внешний вид: однородная густая жидкость.Плотность 1,4 кг/дм3.Температура применения: +5°С.Время высыхания: 3 часа.Адгезия к бетону в возрасте 7 суток: 0,5 МПа.Расход 0,75 кг/м2.Фасовка 15 кг. | вед. | 2 | 742,00 | 1 484,00 |
| 14 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная "Диола-001(Россия) | Предназначена для выравнивания поверхности стен и потолков при проведении внутренних отделочных работ в помещениях с нормальной влажностью. Подготавливает поверхности для последующего окрашивания всеми видами ЛКМ, а также под оклеивание обоями и синтетическими пленками. Расход составляет 1,7 кг/м2. Время высыхания составляет 24 часа. Срок годности 12 месяцев. Вес 16 кг. Фасовка - Евроведро. | вед. | 10 | 354,00 | 3 540,00 |
| 15 | Шпатлевка «Brozex Финиш» (Россия) | Применяется для окончательного тонкослойного выравнивания поверхностей стен и потолков из цементной и гипсовой штукатурки, бетона и газобетона внутри сухих помещений. Тип вяжущего - гипс. Цвет - белый. Расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм, 1,2 кг/м2.Толщина слоя 3 мм.Расход воды на 1 кг смеси 0,44 л/кг.Температура выполнения работ (+след. 2 дня) 5°С. Максимальный размер частиц 0,2 мм.Прочность сцепления с основанием (через 7 суток) 0,8 МПа.Прочность при сжатии (через 7 суток) 4 МПа.Время использования приготовленного раствора 50 мин.Время полного высыхания 5 часов. Вес 18 кг. | меш. | 21 | 282,00 | 5 922,00 |
| 16 | Грубый ровнитель для пола «Маска» (Россия) | Применяется для выравнивания и устройства горизонтального основания полов различного назначения.Цвет: серый.Вяжущее: цемент.Максимальная фракция 1,25мм.Расход сухой смеси на 1 м 2 при слое 10 мм 20кг.Количество воды для затворения: 4,5л/мешок.Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании 60 мм.Рабочая жизнеспособность раствора 80 мин.Возможность хождения допускается через: 48 ч.Проведение работ при температуре основания +5°С.Марочная прочность М300.Адгезия по бетону 1,5 МПа. Вес 25 кг | меш. | 10 | 155,00 | 1 550,00 |
| 17 | Клей для керамической плитки «Маска» (Россия) | Клей для керамики тип А. Применяется при внутренних работах в сухих помещениях для наклеивания керамической облицовочной плитки на стены и полы на бетон, кирпич, ячеистый бетон, штукатурку. Цвет: серый.Вяжущее: цемент.Морозостойкость 75 циклов.Адгезия (прилипание) по бетону 1,4 МПа.Прочность на сжатие 16,7 МПа.Прочность на изгиб 5,1 МПа.Количество воды для затворения: 6 л/мешок.Рабочая жизнеспособность 80 мин.Время корректировки плитки 15 мин.Затирка швов допускается через 24 ч.Расход сухой смеси на 1м2 при толщине слоя 1 мм, 1,5 кг.Рекомендованная толщина слоя 3 мм Вес 25 кг. | меш. | 10 | 180,50 | 1 805,00 |
| 18 | Штукатурный состав (модифицированный) «Маска» (Россия) | Применяется для оштукатуривания кирпичных, бетонных, шлакоблочных, деревянных одранкованных поверхностей, стен из ячеистого бетона. Пригоден как для внутренних так и для наружных работ, зданий промышленного и бытового назначения. Цвет: серый.Вяжущее: цемент.Морозостойкость 75 циклов.Адгезия (прилипание) по бетону 2,2, МПа.Прочность на сжатие 15,6 МПа.Прочность на изгиб 3,8 МПа.Количество воды для затворения 4 л/мешок.Рабочая жизнеспособность 140 мин.Затирка после нанесения допускается чем через 60 мин.Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя 1 мм 1,8 кг.Рекомендуемая толщина слоя 5 мм. Вес 25 кг. | меш. | 25 | 117,00 | 2 925,00 |
| 19 | Стяжка для пола «Маска» (Россия) | Применяется для устройства стяжек полов в помещениях промышленного и бытового назначения. Цвет: Серый.Вяжущее: Цемент.Максимальная фракция 1,25, мм.Расход сухой смеси на 1 м 2 при толщине слое 10 мм, 18 кг.Рекомендуемая толщина слоя 5 мм.Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании 60 мм.Количество воды для затворения 4,5 л/мешок.Рабочая жизнеспособность раствора 100 мин.Возможность хождения допускается через 48 ч.Проведение работ при температуре основания 5 °С. Марочная прочность М150.Прочность сцепления с основанием 1,4 МПа.Вес 25 кг. | меш. | 10 | 158,50 | 1 585,00 |
| 20 | Стык для порогов«Русский профиль»(Россия) | Ширина 60 мм.Длина 1,8 м.Материал – алюминий.Цвет – серебристый. | шт. | 20 | 161,50 | 3 230,00 |
| 21 | Стык для порогов«Русский профиль» (Россия) | Ширина 60 мм.Длина 0,9 м.Материал – алюминий.Цвет – серебристый. | шт. | 20 | 81,50 | 1 630,00 |
| 22 | Обои "ELYSIUM", Е50925(Россия) | Назначение: под покраску.Покрытие: вспененный винил.Основа: флизелиновая.Ширина 1,06 м.Длина 25,00 м.Площадь 26,50 м².Рисунок: по согласованию с заказчиком. | рул. | 20 | 914,50 | 18 290,00 |
| 23 | Обойный клей «KLEO EXTRA» (Россия) | Предназначен для наклеивания тяжелых флизелиновых обоев.Основа: модифицированный крахмал. Содержит антигрибковую добавку. Масса 250 гр. | уп. | 30 | 154,00 | 4 620,00 |
| 24 | Гипсокартон«Гипсополимер»(Россия) | Материал для сухого строительства, лист выполнен из гипсового сердечника, спрессованного двумя слоями картона (сверху и снизу). Толщина 9,5 мм.Длина 2500 мм.Ширина 1200 мм. | лист | 15 | 225,00 | 3 375,00 |
| 25 | Профиль потолочный для гипсокартона«Стиллайн»(Россия) | Профиль С-образной формы из оцинкованной стали.Ширина –60 мм. Длина 3000 мм.Высота стенок 27 мм.Толщина стенок 0,4 мм.Количество в упаковке 18 шт. | уп. | 5 | 1 512,00 | 7 560,00 |
| 26 | Профиль пристенный для гипсокартона«Стиллайн»(Россия) | Применяется для монтажа каркаса облицовки стен и одноуровневых подвесных потолков. Ширина –28 мм.Длина 3000 мм .Высота 27 мм.Толщина стенок 0,4 мм.Количество в упаковке 18 шт. | уп. | 3 | 1 530,00 | 4 590,00 |
| 27 | Угол ПВХ«Line Plast»(Россия) | Равносторонний отделочный угол, предназначенный для декоративной отделки наружных углов в различных помещениях. Вес 0,45 кг.Ширина 40 мм.Длина 2700 мм.Материал: ПВХ.Цвет: белый. | шт. | 20 | 34,00 | 680,00 |
| 28 | Плита потолочная "Армстронг" (Россия) | Подвесной потолок для офисов, производственных построек и конференц-залов либо для помещений с высоким потолком.Звукопоглощение aw - 0.15 (L).Звукоизоляция (Dncw) - 32 dB.Влагостойкость RH 95%Светоотражение LR 90%Слабогорючие (Г1): ГОСТ 30244-94.Плотность 4,5 кг/м2.В упаковке 16 шт. Длина 600 мм.Ширина 600 мм.Высота 15 мм. | кор. | 30 | 3 488,00 | 104 640,00 |
| 29 | Профиль потолочный направляющий«Люмсвет»(Россия) | Профиль предназначен для монтажа кассетных потолков, ячеистых потолков, а также для установки потолков из минерального волокна и пластика. Ширина фланца 24 мм.Длина профиля 3700 мм.Высота профиля 29 мм. Материал профиля - Сталь холоднокатаная обожженная.Материал фланца – Алюминий.Тип замка: Цельновырубленный.Тип соединения: Внахлест.Температура эксплуатации, +90 °С Класс горючести - Негорючий (Г1).Несущая способность 8 кг/м2. Количество в упаковке 20 шт. | кор. | 3 | 1 600,00 | 4 800,00 |
| 30 | Профиль потолочный поперечный«Люмсвет»(Россия) | Профиль предназначен для монтажа кассетных потолков, ячеистых потолков, а также для установки потолков из минерального волокна и пластика. Ширина фланца 24 мм.Длина профиля 1200 ммВысота профиля 24 мм.Материал профиля - Сталь холоднокатаная обожженная.Материал фланца – Алюминий.Тип замка – Цельновырубленный.Тип соединения – Внахлест.Температура эксплуатации, +90 °С.Класс горючести - Негорючий (Г1).Несущая способность 8 кг/м2. Количество в упаковке 60 шт. | кор. | 7 | 1 560,00 | 10 920,00 |
| 31 | Профиль потолочный поперечный«Люмсвет»(Россия) | Профиль предназначен для монтажа кассетных потолков, ячеистых потолков, а также для установки потолков из минерального волокна и пластика.Ширина фланца 24 мм.Длина профиля 600 мм.Высота профиля 24 мм.Материал профиля - Сталь холоднокатаная обожженная.Материал фланца – Алюминий.Тип замка – Цельновырубленный.Тип соединения - Внахлест.Температура эксплуатации, +90 °С. Класс горючести - Негорючий (Г1).Несущая способность 8 кг/м2. Количество в упаковке 90 шт. | кор. | 7 | 1 170,00 | 8 190,00 |
| 32 | Пристенный уголок«Люмсвет»(Россия) | Пристенный периметральный уголок представляет собой рейки, согнутые под прямым углом, простой формы, закрепленные на уровне подвесного потолка по периметру помещения. Ширина 19 мм. Высота 19 мм.Длина 3 м.Цвет — белый.Материал — сталь.Количество в упаковке 60 шт. | кор. | 2 | 2 760,00 | 5 520,00 |
| 33 | Подвес для потолка«Люмсвет»(Россия) | Подвес для потолка представляет собой два прутика длиной 6 мм.Один из них ровный, а другой – в форме крючка. Они соединены между собой своеобразной бабочкой, что позволяет регулировать подвесную конструкцию по высоте. | шт. | 1000 | 3,50 | 3 500,00 |
| 34 | Дверное полотно«Дубрава-Сибирь»(Россия) | Каркасно-щитовое полотно с сотовым заполнением. Покрытие - ламинированная бумага. Вес 14 кг.Комплектация: дверное полотно, комплектующие отдельно.Материал: МДФ.Ширина 80 см.Цвет: по согласованию с заказчиком.Сторона открывания: универсальная.Высота 200 см.Стиль: классический.Тип полотна: глухое.Цвет - миланский орех. | шт. | 5 | 813,00 | 4 065,00 |
| 35 | Добор«Дубрава-Сибирь»(Россия) | Вес 1,5 кг.Тип внешнего покрытия: ламинирование.Толщина 8 мм.Ширина 150 мм.Длина 2070 мм.Материал: МДФ.Цвет - миланский орех. | шт. | 30 | 138,00 | 4 140,00 |
| 36 | Коробка дверная«Дубрава-Сибирь»(Россия) | Вес 7,71 кг.Тип внешнего покрытия: ламинация.Материал: МДФ.Ширина 7 см.Цвет: миланский орех.Высота 206 см. | шт. | 20 | 114,30 | 2 286,00 |
| 37 | Наличники (прямые)«Дубрава-Сибирь»(Россия) | Вес 0,3 кг.Тип внешнего покрытия: ламинирование.Ширина 70 мм.Длина 2150 мм.Материал: МДФ. Цвет: миланский орех. | шт. | 40 | 51,00 | 2 040,00 |
| 38 | Автоматический воздухоотводчик«STI»(Россия) | Обеспечивает удаление из системы скапливающегося воздуха, прочих газов. Максимальная рабочая температура 110 °С Корпус воздухоотводчика изготовлен из латуни CW617N, никелирован. Максимальное давление на входе 1,0(МПа).Максимальная рабочая температура 110°С. Минимальная рабочая температура 0,0°С. Максимальное рабочее давление 10 бар.Максимальное давление на входе 10 бар. Подключение – прямое.Диаметр – 15 мм. | шт. | 30 | 151,00 | 4 530,00 |
| 39 | Арматура для смывного бачкаТоварный знак отсутствует(Россия) | Арматура для смывного керамического бачка предназначена для наполнения водой и подачи её на смыв в унитаз. Рабочее давление, 0,05 МПа.Время заполнения бачка в объеме 6,0 л, 2,5 мин.Стабильность уровня изменение уровня воды при изменении давления на 0,1 МПа, 2,0 мм. Тип подводки – боковая. | шт. | 50 | 213,00 | 10 650,00 |
| 40 | Арматура для смывного бачкаТоварный знак отсутствует(Россия) | Арматура для смывного керамического бачка предназначена для наполнения водой и подачи её на смыв в унитаз. Рабочее давление, 0,05 МПа.Время заполнения бачка в объеме 6,0 л, 2,5 мин.Стабильность уровня изменение уровня воды при изменении давления на 0,1 МПа, , 2,0 мм. Тип подводки – нижняя. | шт. | 50 | 207,00 | 10 350,00 |
| 41 | Бочонок переходнойТоварный знак отсутствует(Россия) | Используется при соединении между собой двух труб с различным диаметром, выполненных из стали.Диаметр 1 - 15 мм.Диаметр 2 - 20 мм. | шт. | 50 | 8,00 | 400,00 |
| 42 | Бочонок приварнойТоварный знак отсутствует(Россия) | Используется при соединении между собой двух труб с одинаковым диаметром, выполненных из стали. Материал бочонка сталь.Резьба 15 мм. | шт. | 50 | 8,00 | 400,00 |
| 43 | Бочонок приварнойТоварный знак отсутствует(Россия) | Используется при соединении между собой двух труб с одинаковым диаметром, выполненных из стали. Материал бочонка сталь.Резьба 20 мм. | шт. | 50 | 9,70 | 485,00 |
| 44 | ГофросифонТоварный знак отсутствует(Россия) | Подходит для умывальников, раковин, моек и применяется для слива использованной воды в канализационный сток.Выпуск - решетка из нержавеющей стали диаметром 50 мм.Длина - 850 мм.Слив универсальный. | шт. | 30 | 89,00 | 2 670,00 |
| 45 | Гусак на смесительТоварный знак отсутствует(Россия) | Тип "Ёлочка", пр-ва России. | шт. | 30 | 88,00 | 2 640,00 |
| 46 | Заглушка канализационная«Политэк»(Россия) | Назначение: для систем внутренней канализации.Материал: полипропилен.Диаметр 110 мм. | шт. | 20 | 10,00 | 200,00 |
| 47 | Заглушка канализационная«Политэк»(Россия) | Назначение: для систем внутренней канализации.Материал: полипропилен.Диаметр 50 мм. | шт. | 20 | 7,00 | 140,00 |
| 48 | Контргайка ½Товарный знак отсутствует(Россия) | Применяется для соединения отдельных элементов трубопровода. Идеально подходит для создания водопроводной магистрали. Диаметр 15 мм. Материал – сталь. | шт. | 50 | 11,00 | 550,00 |
| 49 | Контргайка ¾Товарный знак отсутствует(Россия) | Применяется для соединения отдельных элементов трубопровода. Идеально подходит для создания водопроводной магистрали. Диаметр 20 мм. Материал – сталь. | шт. | 50 | 14,00 | 700,00 |
| 50 | Кран-букса на смесительТоварный знак отсутствует(Россия) | Металлокерамическая для смесителя типа Ёлочка. | шт. | 100 | 45,00 | 4 500,00 |
| 51 | Кран шаровый ½«STI»(Россия) | Диаметр 15 мм.Тип резьбы внутренняя резьба/внутренняя резьба. | шт. | 50 | 75,00 | 3 750,00 |
| 52 | Кран шаровый ½«STI»(Россия) | Диаметр 15 мм Тип резьбы внутренняя резьба/наружная резьба. | шт. | 50 | 82,00 | 4 100,00 |
| 53 | Кран шаровый ¾«STI»(Россия) | Диаметр 20 мм Тип резьбы внутренняя резьба/внутренняя резьба. | шт. | 50 | 121,00 | 6 050,00 |
| 54 | Кран шаровый ¾«STI»(Россия) | Диаметр 20 мм. Тип резьбы внутренняя резьба/наружная резьба. | шт. | 50 | 131,00 | 6 550,00 |
| 55 | Кран шаровый 3/4 с американкой«STI»(Россия) | Шаровый кран с «американкой» 3/4 включает в себя муфту, резьбу, контргайку и ответную резьбу. Диаметр 20 мм. | шт. | 70 | 198,00 | 13 860,00 |
| 56 | Лен сантехническийТоварный знак отсутствует(Россия) | Лен сантехнический представляет собой чистый натуральный продукт, изготовленный из тонкого, однородного, длинноволокнистого, чесаного льна, получаемого из стебля льна. Вес 200 гр.Вид – косичка. | шт. | 20 | 119,00 | 2 380,00 |
| 57 | Литол-24 «Газпром» (Россия) | Универсальная антифрикционная литиевая водостойкая смазка для применения в узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмах различного назначения. Вес 150 гр. ГОСТ 21150-87 | шт. | 10 | 54,00 | 540,00 |
| 58 | Манжета канализационнаяТоварный знак отсутствует(Россия) | Предназначен для уплотнения соединения канализационных труб различных диаметров.Высота 123 мм.Диаметр 1 - 110 мм.Материал – резина. | шт. | 20 | 26,00 | 520,00 |
| 59 | Манжета канализационнаяТоварный знак отсутствует(Россия) | Предназначен для уплотнения соединения канализационных труб различных диаметров.Диаметр 1 - 40 мм. Высота 25 мм. Материал – резина. | шт. | 20 | 8,00 | 160,00 |
| 60 | Манжета канализационнаяТоварный знак отсутствует(Россия) | Предназначен для уплотнения соединения канализационных труб различных диаметров.Диаметр 1- 50 мм.Высота 25 мм Материал – резина. | шт. | 20 | 9,00 | 180,00 |
| 61 | Манжета канализационнаяТоварный знак отсутствует(Россия) | Предназначен для уплотнения соединения канализационных труб различных диаметров.Диаметр 1 - 50 мм. Высота 40 мм.Материал – резина. | шт. | 20 | 8,40 | 168,00 |
| 62 | Манжета канализационнаяТоварный знак отсутствует(Россия) | Предназначен для уплотнения соединения канализационных труб различных диаметровДиаметр 73 мм.Высота 50 мм.Материал – резина. | шт. | 20 | 16,00 | 320,00 |
| 63 | МаховикТоварный знак отсутствует(Россия) | Материал: пластик.Предназначение: приспособление для удобного открывания/закрывания двухручкового смесителя типа «Ёлочка».Цвет: белый.Маркировка: ГВС и ХВС.Шток маховика: квадрат 7х7 мм.  | шт. | 50 (по 25) | 77,00 | 3 850,00 |
| 64 | Муфта стальная ½Товарный знак отсутствует(Россия) | Диаметр 15 мм. Материал сталь. | шт. | 50 | 10,00 | 500,00 |
| 65 | Муфта стальная ¾Товарный знак отсутствует(Россия) | Диаметр 20 мм.Материал сталь. | шт. | 50 | 11,00 | 550,00 |
| 66 | Подмотка для труб "Рекорд"  (Россия) | Полимерная нить, пропитанная специальным герметизирующим составом для уплотнения резьбовых соединений, металлических и пластиковых труб. Продукт имеет СЭЗ на применение в системах с горячей и холодной питьевой водой. Тип – блистер.Длинна 50 м. | шт. | 30 | 137,00 | 4 110,00 |
| 67 | Отвод под сварку ½Товарный знак отсутствует(Россия) | Отвод стальной оцинкованный под сварку предназначен для соединения со стальным трубопроводом при помощи электрогазосварки. Диаметр: 15 мм. Соединение под угол 90 °С. Покрытие: оцинкованный.Рабочее давление: 16 атм.Рабочая температура: 175°С.  | шт. | 50 | 9,00 | 450,00 |
| 68 | Отвод под сварку ¾Товарный знак отсутствует(Россия) | Отвод стальной оцинкованный под сварку предназначен для соединения со стальным трубопроводом при помощи электрогазосварки. Диаметр 20 мм. Соединение под угол 90 °С. Покрытие: оцинкованный.Рабочее давление: 16 атм.Рабочая температура: 175°С.  | шт. | 50 | 10,00 | 500,00 |
| 69 | Паронит листовойТоварный знак отсутствует(Россия) | Толщина 3 мм. | кв.м. | 3 | 1 293,00 | 3 879,00 |
| 70 | Подводка для смесителяТоварный знак отсутствует(Россия) | Гибкая подводка для воды в оплётке из нержавеющей стали. Рабочее давление: 10 бар. Максимальная температура 95°С. Длина 80 см. Прочность на разрыв 80 бар. Количество в упаковке 2 шт. | уп. | 30 | 90,00 | 2 700,00 |
| 71 | Подводка для смесителяТоварный знак отсутствует(Россия) | Гибкая подводка для воды в оплётке из нержавеющей стали Рабочее давление: 10 бар. Максимальная температура 95°С. Длина 50 см. Прочность на разрыв 80 бар Количество в упаковке 2 шт. | уп. | 30 | 112,00 | 3 360,00 |
| 72 | Пожарный рукав в комплектеТоварный знак отсутствует(Россия) | В комплекте со стволом и замками, на кран 50 мм | шт. | 15 | 1 062,00 | 15 930,00 |
| 73 | Прокладка для американкиТоварный знак отсутствует(Россия) | Прокладки сантехнические резиновые диаметр 20 мм | шт. | 100 | 34,00 | 3 400,00 |
| 74 | РадиаторТоварный знак отсутствует(Россия) | Количество секций - 7 шт.Тип МС-140.Материал – чугун. | шт. | 5 | 3 082,00 | 15 410,00 |
| 75 | РезинаТоварный знак отсутствует(Россия) | Тех. пластина ТМКЩ. Толщина 5мм | кв.м. | 6 | 890,00 | 5 340,00 |
| 76 | Сгон ½Товарный знак отсутствует(Россия) | Сгон стальной предназначен для прямого соединения в качестве разъема с помощью муфт и контргаек. Резьба: наружнаяМатериал корпуса: из трубы ВГППокрытие: черныеРабочее давление: 16 атмРабочая температура: 175СДиаметр: 15 мм  | шт. | 50 | 11,00 | 550,00 |
| 77 | Сгон ¾Товарный знак отсутствует(Россия) | Сгон стальной предназначен для прямого соединения в качестве разъема с помощью муфт и контргаек. Резьба: наружнаяМатериал корпуса: из трубы ВГППокрытие: черные.Рабочее давление: 16 атм.Рабочая температура: 175°С. Диаметр 20 мм. | шт. | 50 | 14,00 | 700,00 |
| 78 | Сифон на фаянсовую раковинуТоварный знак отсутствует(Россия) | Вес 0,15 кг.Назначение: для раковины. Комплектация: сифон 1 1/4 дюйма х 40 мм; раздвижная труба 40\*40/50 мм.Материал: полипропилен.Диаметр выпуска 40 мм.С гибкой трубой. | шт. | 30 | 123,00 | 3 690,00 |
| 79 | Смазка для пластиковых канализационных трубТоварный знак отсутствует(Россия) | Для монтажа пластиковых канализационных труб.Вес 125 гр. | шт. | 10 | 126,00 | 1 260,00 |
| 80 | Смеситель для раковины типа "Ёлочка"Товарный знак отсутствует(Россия) | Крепеж гайкой, подводка шланги пальчики (с керамическими кран-буксами). | шт. | 30 | 217,60 | 6 528,00 |
| 81 | Труба стальная ½Товарный знак отсутствует(Россия) | Диаметр 15 мм. Толщина стенки 2,8 ммНарезка 3 м. Материал сталь. | м. | 100 | 66,00 | 6 600,00 |
| 82 | Труба стальная ¾Товарный знак отсутствует(Россия) | Диаметр 20 мм. Толщина стенки 2,8 ммНарезка 3 м. Материал сталь. | м. | 100 | 82,00 | 8 200,00 |
| 83 | Гибкий удлинитель для унитазаТоварный знак отсутствует(Россия) | Вес 0,20 кг.Назначение: унитазы.Длина 250 мм.Диаметр 110 мм.Конец: гладкий наружный. | шт. | 30 | 117,50 | 3 525,00 |
| 84 | ШлангТоварный знак отсутствует(Россия) | Длина 0,5 м. Способ подсоединения гайка-штуцер.Тип: гибкая подводка. Резьба 1/2 дюйма.Тип резьбы внутренняя /внутренняя. | шт. | 50 | 79,00 | 3 950,00 |
| 85 | ШлангТоварный знак отсутствует(Россия) | Длина 1 м.Способ подсоединения гайка-штуцер.Тип: гибкая подводка. Резьба 1/2 дюйма.Тип резьбы внутренняя /внутренняя. | шт. | 50 | 84,00 | 4 200,00 |
| 86 | ШлангТоварный знак отсутствует(Россия) | Длина 0,5 м. Способ подсоединения гайка-штуцер.Тип: гибкая подводка.Резьба 1/2 дюйма.Тип резьбы внутренняя/наружная. | шт. | 50 | 64,00 | 3 200,00 |
| 87 | ШлангТоварный знак отсутствует(Россия) | Длина 1 м. Способ подсоединения гайка-штуцер.Тип гибкая подводка.Резьба 1/2 дюйма.Тип резьбы внутренняя/наружная. | шт. | 50 | 79,00 | 3 950,00 |
| 88 | DIN-рейка«IEK»(Россия) | Изготавливается из прочной оцинкованной стали. Служит для фиксации аппаратуры, такой как автоматический выключатель или модульное оборудование в электрических щитах. Длина рейки 300 мм. | шт. | 10 | 16,00 | 160,00 |
| 89 | Блок зажимов ЗВИ-10«IEK»(Россия) | Сечение подключаемых проводников в зависимости от диаметра отверстия: 2,5-6 мм2.Количество 12 пар (для сечения проводов). | шт. | 100 | 50,00 | 5 000,00 |
| 90 | Зажим электрический "Wago"773 (Россия) | Клеммы предназначены для присоединения и ответвления одножильных медных проводников из алюминия или многожильного медного провода с наконечником в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц, напряжением до 380 В. Клеммы применяются в распределительных коробках и ящиках.Размер: 4\*2,5 мм, с контактной пастой (смазкой).Количество 100 шт в упак. | уп. | 10 | 850,00 | 8 500,00 |
| 91 | Кабель "витая пара" UTP«Sky Net»(Россия) | Назначение кабеля: для прокладки в помещениях.Длина кабеля 305 метров. | бухта | 10 | 2 135,00 | 21 350,00 |
| 92 | Кабель ВВГ 3\*1,5«Альфакабель»(Россия) | Количество жил 3.Номинальное напряжение 0,66 кВ.Материал жилы: медь.Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) 1 = однопроволочная.Номинальное сечение проводника 1,5 мм/кВ.Форма жил: круглая.Изоляция жилы: поливинилхлорид (PVC).Максимально допустимая температура проводника 70 °С. Материал оболочки: ПВХ - пластикат, пониженной пожароопасности.Рекомендуемая температура монтажа при протяжке -15 °С. ГОСТ | м. | 500 | 27,00 | 13 500,00 |
| 93 | Кабель ВВГ 3\*2,5«НКЗ»(Россия) | Количество жил 3.Номинальное напряжение 0,66 кВ.Материал жилы: медь.Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) 1 = однопроволочная.Номинальное сечение проводника 2,5 мм/кВ.Форма жил: круглая.Изоляция жилы: поливинилхлорид (PVC).Максимально допустимая температура проводника 70°С. Материал оболочки: ПВХ - пластикат пониженной пожароопасности.Рекомендуемая температура монтажа при протяжке -15°С. ГОСТ | м. | 500 | 44,00 | 22 000,00 |
| 94 | Кабель ВВГ 3\*4«Димитров-кабель»(Россия) | Количество жил 3Номинальное напряжение 0,66 кВ.Материал жилы: Медь.Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) 1 = однопроволочная.Номинальное сечение проводника 4 мм/кВ.Форма жил: круглая.Изоляция жилы: поливинилхлорид (PVC).Максимально допустимая температура проводника 70°С. Материал оболочки ПВХ-пластикат пониженной пожароопасностиРекомендуемая температура монтажа при протяжке -15°С. ГОСТ | м. | 200 | 67,00 | 13 400,00 |
| 95 | Кабель ВВГ 5\*2,5«НКЗ»(Россия) | Количество жил 5.Номинальное напряжение 0,66 кВ.Материал жилы: медь.Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) 1 = однопроволочная.Номинальное сечение проводника 2,5 мм/кВ.Форма жил: круглая.Изоляция жилы: поливинилхлорид (PVC).Максимально допустимая температура проводника 70°С. Материал оболочки: ПВХ - пластикат пониженной пожароопасности.Внешний диаметр кабеля 9,4 мм.Рекомендуемая температура монтажа при протяжке -15°С. ГОСТ. | м. | 400 | 74,40 | 29 760,00 |
| 96 | Кабель ВВГ 5\*4«Радиус»(Россия) | Количество жил 5.Номинальное напряжение 0,66 кВ.Материал жилы: медь.Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) 1 = однопроволочная.Номинальное сечение проводника 4 мм/кВ.Форма жил: круглая.Изоляция жилы: поливинилхлорид (PVC).Максимально допустимая температура проводника 70 °С. Материал оболочки: ПВХ - пластикат пониженной пожароопасности.Внешний диаметр кабеля 9,4 мм.Рекомендуемая температура монтажа при протяжке -15°С. ГОСТ. | м. | 250 | 110,00 | 27 500,00 |
| 97 | Кабель-канал«IEK»(Россия) | Вес 0,28 кг.Ширина 25 мм.Высота 16 мм.Длина 2000 мм. Цвет: белый.Материал: самозатухающий ПВХ. | м. | 500 | 15,00 | 7 500,00 |
| 98 | Коробка «ЭЛЕКОР»(Россия) | Материал изделия/изоляции АВС-пластик.Цвет: белыйТипоразмер 88х88х44 мм.Степень защиты IP20.Тип изделия: коробка.Способ установки: открытой установки. | шт. | 200 | 37,00 | 7 400,00 |
| 99 | Коробка распределительная«IEK»(Россия) | Вес 0,05 кг.Ширина 110 мм.Высота 70 мм.Длина 150 мм.Материал: АВС пластик.Применение: защита соединений.Цвет: серый | шт. | 50 | 92,00 | 4 600,00 |
| 100 | Лампа светодиодная ASD LED-А60 (Россия) | Мощность 15Вт. тип цоколя: Е27. колба: А60. цвет освещения: теплый. | шт. | 50 | 102,00 | 5 100,00 |
| 101 | Лампа OS люминесцентная F18\640 (Россия) | тип лампы: лампа люминесцентная линейная; форма колбы/лампы: трубка; тип цоколя: G13; мощность источника света, Вт: 18;номинальное напряжение, В: 220; цвет освещения: холодный белый. | шт. | 200 | 38,00 | 7 600,00 |
| 102 | Лампа OS люминесцентная L36W/20-640 (Россия) | тип лампы: лампа люминесцентная линейная; форма колбы/лампы: трубка; тип цоколя: G13; мощность источника света, Вт: 36;номинальное напряжение, В: 220; цвет освещения: холодный- белый. | шт. | 100 | 50,00 | 5 000,00 |
| 103 | Лампа энергосберегающая 15W/840 E27 спираль «Navigator»(Россия) | тип лампы: энергосберегающая КЛЛ; форма колбы лампы: спираль; цвет колбы: белая; тип цоколя: Е27; напряжение: 220В; мощность: 15 Вт; световой поток: 900 Лм; срок службы лампы 8000 часов.  | шт. | 50 | 107,00 | 5 350,00 |
| 104 | Мини бокс навес КМПн 2/6«IEK»(Россия) | Способ монтажа: накладной.Модульная ширина: (общ. кол-во модульных расстояний) 6.Степень защиты IP: IP30.Материал корпуса: пластик.Количество рядов: 1.С прозрачной крышкой. | шт. | 30 | 127,00 | 3 810,00 |
| 105 | Модуль выключателя W59 VS 110-154-1-86 «Шнайдер Электрик»(Россия) | Выключатель одноклавишный, скрытый в рамку 16А. 1 клавишный; цвет: белый. | шт. | 50 | 76,00 | 3 800,00 |
| 106 | Модуль выключателя W59 VS 516-252-1-8686 «Шнайдер Электрик»(Россия) | Модуль выключателя двух клавишный, скрытый в рамку 16 А. 2 клавишный; цвет: белый. | шт. | 50 | 117,00 | 5 850,00 |
| 107 | Модуль розетки RS 16-152-1-8686 «Шнайдер Электрик»(Россия) | Модуль розетки 1 местная; цвет: белый. | шт. | 200 | 80,90 | 16 180,00 |
| 108 | Модуль розетки W59 2RJ11 «Шнайдер Электрик»(Россия) | Модуль розетки 2RJ11 телефонный; цвет: белый. | шт. | 100 | 160,00 | 16 000,00 |
| 109 | Модуль розетки W59 2RJ45 «Шнайдер Электрик»(Россия) | Модуль розетки 2RJ45 компьютерный; цвет: белый. | шт. | 100 | 386,00 | 38 600,00 |
| 110 | Патрон керамический Е27«Универсал»(Россия) | Материал: керамика; тип патрона: Е27. | шт. | 50 | 10,00 | 500,00 |
| 111 | Провод ШВВП«Металлист»(Россия) | Провод с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией.Сечение жил 0,75 мм.Бухта 250 м. | м. | 200 | 13,00 | 2 600,00 |
| 112 | Рамка 1-местная "Вессен 59" «Шнайдер Электрик»(Россия) | Рамка 1-местная;  цвет: белый. | шт. | 100 | 19,50 | 1 950,00 |
| 113 | Рамка 2-местная "Вессен 59" «Шнайдер Электрик»(Россия) | Рамка 2-местная;  цвет: белый. | шт. | 100 | 30,50 | 3 050,00 |
| 114 | Рамка 3-местная "Вессен 59" «Шнайдер Электрик»(Россия) | Рамка 3-местная; цвет: белый. | шт. | 100 | 53,30 | 5 330,00 |
| 115 | Рамка 4-местная "Вессен 59"  «Шнайдер Электрик»(Россия)  | Рамка 4-местная;цвет: белый. | шт. | 100 | 70,40 | 7 040,00 |
| 116 | Светильник Navigator (NEL-C2-E130-T8-840/WH с лампой) (Россия) | Светильник. Мощность 30 ВтЦветовая температура: К 4200.Способ монтажа: накладной на потолок / стенуНазначение: офисно - административное освещение Цоколь G13.Цвет корпуса: белый; материал: алюминий.Габариты изделия:длина 959 мм;ширина 34 мм;высота 64 мм.  | шт. | 20 | 608,40 | 12 168,00 |
| 117 | Стартер для люминесцентных ламп OSST 111 (Россия) | Мощность: 4 - 65 Вт. Система включения: двухламповая. Напряжение: 220 В.  | шт. | 100 | 15,70 | 1 570,00 |
| 118 | Стартер для люминесцентных ламп OSST 151 (Россия) | Мощность: 4 - 22 Вт. Система включения: двухламповая. Напряжение: 220 В.  | шт. | 200 | 16,50 | 3 300,00 |
| 119 | Тепловая завеса ballu BHC-M10T09-PS (Россия) | Нагревательный элемент ТЭН. Степень защиты IP 21. Напряжение 380 B. Мощность 2 режима: 6 кВт и 9 кВт.Рабочий ток 15 А. Расход воздуха 1 режим 1200 м3/ч, 2 режим 1500 м3/ч.Повышение температур 18 °С.Габаритные прибора (Ш×В×Г): 1090 × 240 × 220 мм. | шт. | 4 | 14 136,00 | 56 544,00 |
| 120 | Тепловая завеса DAIRE ST-610 (Россия) | Нагревательный элемент ТЭН. Мощность 2 режима: 3 кВт и 6 кВт. Напряжение питания 380 В. Повышение температур 17 °С. Габариты прибора (ШхВхГ): 1000х230х215 мм. | шт. | 2 | 9 331,00 | 18 662,00 |
| 121 | Хомут«Navigator»(Россия) | Размер 3,6\*200 мм. Материал: нейлон. В упаковке 100 шт. | уп. | 40 | 78,80 | 3 152,00 |
| 122 | Хомут«EKF»(Россия) | Размер 4,8\*400 мм. Материал: нейлон. В упаковке 100 шт. | уп. | 20 | 222,30 | 4 446,00 |
| 123 | Шкаф пожарный с ключомТоварный знак отсутствует (Россия) | Шкаф пожарный с ключом.Размер 650\*540\*230 мм. Цвет: белый. | шт. | 2 | 1 296,00 | 2 592,00 |
| 124 | Эл. полотенце (сушитель) BXG 165 (Россия) | Мощность 1650 Вт.Скорость воздушного потока 16 м/с. Степень влагозащиты: IPX 1. Напряжение питания 220 В.Цвет: белый.Вес нетто 2,4 кг. Материал корпуса: ABS-пластик. Управление: бесконтактное. Время сушки 20 сек.Габариты 225x282x160 мм. Тип установки: на стену.Шум 60 Дб. | шт. | 10 | 3 058,80 | 30 588,00 |
| 125 | Электроды ОК-46 ESAB (Россия) | Электроды с рутиловым покрытием. Предназначен для сварки методом MMA углеродистых конструкционных и судовых сталей, а также для ремонта листовых и трубных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением до 450 МПа, в том числе водопроводных труб.Предел текучести 400 МПа.Предел прочности 510 МПа.Относительное удлинение 28%.Ударная вязкость при 0°C 70 Дж/см2.Ударная вязкость при -20°C 35 Дж/см2.Размер 3,0\*350 мм.Количество 203 шт в упаковке. | уп. | 30 | 715,50 | 21 465,00 |
| 126 | Силикон белый Makroflex АХ104(Россия) | Герметик силиконовый белый, затвердевающий под воздействием влажности воздуха. Использовать при температуре +5 °C.Свойства: прекрасная адгезия к эмали, стеклу, керамике, дереву, металлу, окрашенным поверхностям; водонепроницаем; эластичен; устойчив к атмосферным воздействиям; устойчив к воздействию химикатов; система кислотная (ацетокси).Области применения: для внутренних и наружных работ по герметизации везде, где необходима устойчивость к различным атмосферным и химическим воздействиям, а так же там, где соединенные конструкции или детали могут смещаться под влиянием температурных или механических воздействий; при работах по остеклению; в машино- и судостроении.Упаковка 290 мл. Срок хранения 18 месяцев. | шт. | 50 | 173,60 | 8 680,00 |
| 127 | Жидкие гвозди Makroflex MF990 (Россия) | Масса нетто 423 гр. Объем картриджа 330 гр. Плотность 1,12 г/см3. Температура использования от -17°С до + 40°С.Время высыхания 24 часа. | шт. | 150 | 170,30 | 25 545,00 |
| 128 | Очищающая жидкость Realist(Россия) | Фасовка 500 мл.Температура использования +5°C.  | шт. | 50 | 131,80 | 6 590,00 |
| 129 | Пена монтажная Makroflex pro (Россия) | Объем 750 мл.Теплопроводность 0.03 Вт/м•°К (Вт/м•°С).Плотность 25 кг/м³.Вторичное расширение 40 %Время отверждения при 20°С и относительной влажности 60%, ч, 16 мин. | шт. | 100 | 261,00 | 26 100,00 |
| 130 | Бур sds+Товарный знак отсутствует(Китай) | Диаметр 10 мм.Длина 210 мм. | шт. | 10 | 87,90 | 879,00 |
| 131 | Бур sds+Товарный знак отсутствует(Китай) | Диаметр 12 мм.Длина 210 мм. | шт. | 10 | 97,00 | 970,00 |
| 132 | Бур sds+Товарный знак отсутствует(Китай) | Диаметр 14 мм.Длина 310 мм. | шт. | 10 | 114,00 | 1 140,00 |
| 133 | Бур sds+Товарный знак отсутствует(Китай) | Диаметр 16 мм.Длина 310 мм. | шт. | 10 | 228,00 | 2 280,00 |
| 134 | Бур sds+Товарный знак отсутствует(Китай) | Диаметр 18 мм.Длина 310 мм. | шт. | 10 | 286,10 | 2 861,00 |
| 135 | Бур sds+Товарный знак отсутствует(Китай) | Диаметр 25 мм. Длина 310 мм. | шт. | 5 | 363,00 | 1 815,00 |
| 136 | Бур sds+Товарный знак отсутствует(Китай) | Диаметр 6 ммДлина 160 мм. | шт. | 80 | 63,00 | 5 040,00 |
| 137 | Бур sds+Товарный знак отсутствует(Китай) | Диаметр 8 мм.Длина 160 мм. | шт. | 30 | 67,00 | 2 010,00 |
| 138 | Гвозди финишные омедненыеТоварный знак отсутствует(Китай) | Цвет: желтый.Материал изделия: углеродистая сталь.Длина 25 мм.Тип изделия: гвозди.Диаметр 1,4 мм. | шт. | 1000 | 1,50 | 1 500,00 |
| 139 | Гвозди финишные омедненыеТоварный знак отсутствует(Китай) | Цвет: желтый.Материал изделия: углеродистая сталь.Длина 30 мм.Тип изделия: гвозди.Диаметр 1,4 мм. | шт. | 1000 | 1,60 | 1 600,00 |
| 140 | Гвозди финишные омедненыеТоварный знак отсутствует(Китай) | Цвет: желтый.Материал изделия: углеродистая сталь.Длина: 35 мм.Тип изделия: гвозди.Диаметр: 1,4 мм. | шт. | 1000 | 1,90 | 1 900,00 |
| 141 | Диск абразивный по металлуТоварный знак отсутствует(Китай) | Диаметр диска 115 мм.Посадочный диаметр диска 22 мм.Толщина 1,6 мм. | шт. | 100 | 16,80 | 1 680,00 |
| 142 | Диск абразивный по металлуТоварный знак отсутствует(Китай) | Диаметр диска 125 мм.Посадочный диаметр диска 22 мм.Толщина 1,6 мм. | шт. | 50 | 18,00 | 900,00 |
| 143 | Диск абразивный по металлуТоварный знак отсутствует(Китай) | Диаметр диска 230 мм.Посадочный диаметр диска 22 мм.Толщина 2,5 мм. | шт. | 100 | 48,60 | 4 860,00 |
| 144 | Дюбель-гвоздь 6\*40 ммТоварный знак отсутствует(Китай) | Длина 40 мм.Диаметр 6 мм. | шт. | 3000 | 0,40 | 1 200,00 |
| 145 | Дюбель-гвоздь 6\*70 ммТоварный знак отсутствует(Китай) | Длина 80 мм.Диаметр 6 мм. | шт. | 3000 | 0,65 | 1 950,00 |
| 146 | Дюбель-гвоздь 6\*80 ммТоварный знак отсутствует(Китай) | Длина 80 мм.Диаметр 6 мм. | шт. | 3000 | 0,85 | 2 550,00 |
| 147 | Дюбель-гвоздь 8\*80 ммТоварный знак отсутствует(Китай) | Длина 80 мм.Диаметр 8 мм. | шт. | 3000 | 1,80 | 5 400,00 |
| 148 | Изолента ПВХ (синяя)Товарный знак отсутствует(Россия) | Внешний вид ленты: лента не имеет отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках.Внешний вид рулона: поверхность рулона гладкая. Нет выпуклости витков ленты и сквозных зазоров между витками на торцах рулона.Цвет ленты: синяя. ГОСТ. | шт. | 50 | 17,20 | 860,00 |
| 149 | Лезвия для ножаТоварный знак отсутствует(Россия) | Количество в упаковке 10 шт.Ширина лезвия: 18 мм. | упак. | 20 | 23,10 | 462,00 |
| 150 | Лента сигнальнаяТоварный знак отсутствует(Россия) | Сигнальная лента используется для разметки площади, маркировки грузов или опасных участков. Разметочная лента с ярким контрастным рисунком хорошо заметна, она может крепиться на любые столбики, опоры или другие поверхности.Ширина 50 мм.Длина 200 метров.Цвет: красный/белый.Тип: сигнальная. | шт. | 10 | 138,00 | 1 380,00 |
| 151 | Мешок плетеный Товарный знак отсутствует(Россия) | Мешки полипропиленовые, белые.Габариты 55 х 105 см.Плетение 34 х 34 нитей на 10 см. Высший сорт. | шт. | 600 | 10,00 | 6 000,00 |
| 152 | Набор БИТ для шуруповертаТоварный знак отсутствует(Россия) | Набор БИТ. В комплекте 5 насадок (+),5 насадок (-). | шт. | 6 | 220,00 | 1 320,00 |
| 153 | Нож обойный канцелярскийТоварный знак отсутствует(Россия) | Назначение: для разрезания бумаги, картона и т. п.Длина 155 мм.Ручка: пластик.Ширина лезвия 18 мм. | шт. | 30 | 20,00 | 600,00 |
| 154 | Ножовка по деревуТоварный знак отсутствует(Россия) | Зубья прямые.Длина лезвия 400 мм. Материал рукояти двухкомпонентная.Материал полотна инструментальная сталь.Зуб каленый. | шт. | 5 | 213,00 | 1 065,00 |
| 155 | Перчатки для сварщика«Драйвер»(Россия) | Назначение: защита для рук сварщика.Материал: спилок. | шт. | 10 | 106,60 | 1 066,00 |
| 156 | Перчатки трикотажные ПВХ с пупырышкамиТоварный знак отсутствует(Россия) | Материал: комбинированные.Рисунок: точка.Тип общего назначения. Материал х/б c ПВХ напылением. | шт. | 600 | 14,10 | 8 460,00 |
| 157 | Пистолет для герметикаТоварный знак отсутствует(Россия) | Назначение: для выдавливания герметика.Объем 310 мл.Тип: полуоткрытый. | шт. | 10 | 87,90 | 879,00 |
| 158 | Полотно для ножовки по металлуТоварный знак отсутствует(Россия) | Длина полотна 300 мм. | шт. | 50 | 6,10 | 305,00 |
| 159 | Дюбель-бабочкаТоварный знак отсутствует(Китай) | Дюбель-бабочка для гипсокартона. Диаметр 10 мм в комплекте с саморезом. | шт. | 1000 | 0,60 | 600,00 |
| 160 | Пробка пластиковая с каймой под саморез 6мм\*50ммТоварный знак отсутствует(Китай) | Пробка пластиковая с каймой под саморез 6мм\*50мм | шт. | 5000 | 0,30 | 1 500,00 |
| 161 | Пробка пластиковая с каймой, под саморез 10мм\*100мм в комплекте с саморезомТоварный знак отсутствует(Китай) | Пробка пластиковая с каймой, под саморез 10мм\*100мм в комплекте с саморезом | шт. | 2000 | 1,10 | 2 200,00 |
| 162 | Пробка пластиковая с каймой, под саморез 8мм\*80мм в комплекте с саморезомТоварный знак отсутствует(Китай) | Пробка пластиковая с каймой, под саморез 8мм\*80мм в комплекте с саморезом | шт. | 2000 | 0,50 | 1 000,00 |
| 163 | Проволка вязальнаяТоварный знак отсутствует(Россия) | Стальная вязальная проволока, широко применима в строительстве и быту для временного или постоянного крепления, связывания элементов и пр. Толщина проволоки 2 мм.Антикоррозионное оцинкованное покрытие.Материал: углеродистая сталь.Тип: проволока вязальная. | м. | 500 | 6,60 | 3 300,00 |
| 164 | Проушина дверная прямаяТоварный знак отсутствует(Россия) | Проушина прямая для навесного замка (наличие запорной петли 20 мм и пазов для крепления винтами)Материал - сталь.Размер: длина 65 мм; ширина 30 мм; толщина 2 мм. | шт. | 200 | 4,50 | 900,00 |
| 165 | Проушина дверная угловаяТоварный знак отсутствует(Россия) | Проушина угловая для навесного замка (наличие запорной петли 20 мм и пазов для крепления винтами) Материал - сталь. Толщина 2 мм.Размер 25х45х30 мм | шт. | 200 | 4,10 | 820,00 |
| 166 | Распорный дюбельТоварный знак отсутствует(Китай) | Распорный дюбель 10 мм с потолочным крюком | шт. | 1000 | 0,60 | 600,00 |
| 167 | Рулетка 5 мТоварный знак отсутствует(Китай) | Оснащена постоянным стопором (переключателем) и возвратной пружиной. Ширина 19 мм.Длина 5 м. | шт. | 30 | 109,00 | 3 270,00 |
| 168 | Рулетка 7,5мТоварный знак отсутствует(Китай) | Оснащена постоянным стопором (переключателем) и возвратной пружиной. Ширина 25 мм.Длина 7,5 м. | шт. | 10 | 183,00 | 1 830,00 |
| 169 | СаморезТоварный знак отсутствует(Китай) | Назначение: для крепления листов гипсокартона к металлическому профилю без предварительного сверления.Длина 19 мм.Материал: углеродистая сталь.Диаметр 3,5 мм.Наконечник: острый. | шт. | 2000 | 0,20 | 400,00 |
| 170 | СаморезТоварный знак отсутствует(Китай) | Назначение: для крепления листов гипсокартона к металлическому профилю без предварительного сверления.Длина 25 мм.Материал: углеродистая сталь.Диаметр 3,5 мм.Наконечник: острый. | шт. | 2000 | 0,15 | 300,00 |
| 171 | СаморезТоварный знак отсутствует(Китай) | Назначение: для крепления листов гипсокартона к металлическому профилю без предварительного сверления.Длина 32 мм.Материал: углеродистая сталь.Диаметр 3,5 мм.Наконечник: острый. | шт. | 3000 | 0,25 | 750,00 |
| 172 | СаморезТоварный знак отсутствует(Китай) | Назначение: для крепления листов гипсокартона к металлическому профилю без предварительного сверленияДлина 41 мм.Материал: углеродистая сталь.Диаметр 3,5 мм Наконечник: острый. | шт. | 2000 | 0,25 | 500,00 |
| 173 | СаморезТоварный знак отсутствует(Китай) | Назначение: по дереву.Длина 25 мм.Материал: сталь фосфат.Диаметр 3,5 мм.Наконечник: острый. | шт. | 4000 | 0,20 | 800,00 |
| 174 | СаморезТоварный знак отсутствует(Китай) | Назначение: по дереву.Длина 35 мм.Материал: сталь фосфат.Диаметр 3,5 мм.Наконечник: острый. | шт. | 4000 | 0,20 | 800,00 |
| 175 | СаморезТоварный знак отсутствует(Китай) | Назначение: по дереву.Длина 41 мм.Материал: сталь фосфат.Диаметр 3,5 мм.Наконечник: острый. | шт. | 4000 | 0,25 | 1 000,00 |
| 176 | СаморезТоварный знак отсутствует(Китай) | Назначение: по дереву.Длина 51 мм.Материал: сталь фосфат.Диаметр 3,8 мм.Наконечник: острый. | шт. | 4000 | 0,30 | 1 200,00 |
| 177 | СаморезТоварный знак отсутствует(Китай) | Назначение: по дереву.Длина 64 мм.Материал: сталь фосфат.Диаметр 3,8 мм. Наконечник: острый. | шт. | 4000 | 0,40 | 1 600,00 |
| 178 | СаморезТоварный знак отсутствует(Китай) | Назначение: по дереву.Длина 70 мм .Материал: сталь фосфат.Диаметр 3,8 мм .Наконечник: острый. | шт. | 4000 | 0,40 | 1 600,00 |
| 179 | СаморезТоварный знак отсутствует(Китай) | Саморез с напресованной шайбой без сверла.Диаметр 4,2 мм .Длина 16 мм. | шт. | 4000 | 0,25 | 1 000,00 |
| 180 | СаморезТоварный знак отсутствует(Китай) | Саморез с напресованной шайбой без сверла .Диаметр 4,2 мм.Длина 19 мм  | шт. | 4000 | 0,30 | 1 200,00 |
| 181 | СаморезТоварный знак отсутствует(Китай) | Саморез с напресованной шайбой без сверла.Диаметр 4,2 мм.Длина 25 мм. | шт. | 4000 | 0,35 | 1 400,00 |
| 182 | СаморезТоварный знак отсутствует(Китай) | Саморез с напресованной шайбой без сверла.Диаметр 4,2 мм.Длина 32 мм. | шт. | 4000 | 0,40 | 1 600,00 |
| 183 | СаморезТоварный знак отсутствует(Китай) | Саморез с напресованной шайбой без сверла. Диаметр 4,2 мм.Длина 41 мм. | шт. | 4000 | 0,40 | 1 600,00 |
| 184 | СаморезТоварный знак отсутствует(Китай) | Саморез с напресованной шайбой без сверла.Диаметр 4,2 мм.Длина 57 мм. | шт. | 4000 | 1,00 | 4 000,00 |
| 185 | СверлоТоварный знак отсутствует(Китай) | Сверло по металлу.Диаметр 10 мм. | шт. | 20 | 239,50 | 4 790,00 |
| 186 | СверлоТоварный знак отсутствует(Китай) | Сверло по металлу.Диаметр 2,5 мм. | шт. | 100 | 19,00 | 1 900,00 |
| 187 | СверлоТоварный знак отсутствует(Китай) | Сверло по металлу.Диаметр 3 мм. | шт. | 100 | 24,00 | 2 400,00 |
| 188 | СверлоТоварный знак отсутствует(Китай) | Сверло по металлу.Диаметр 3,5 мм. | шт. | 100 | 33,00 | 3 300,00 |
| 189 | СверлоТоварный знак отсутствует(Китай) | Сверло по металлу.Диаметр 4 мм. | шт. | 100 | 41,00 | 4 100,00 |
| 190 | СверлоТоварный знак отсутствует(Китай) | Сверло по металлу.Диаметр 4,5 мм. | шт. | 100 | 46,00 | 4 600,00 |
| 191 | СверлоТоварный знак отсутствует(Китай) | Сверло по металлу.Диаметр 5 мм. | шт. | 100 | 56,00 | 5 600,00 |
| 192 | СверлоТоварный знак отсутствует(Китай) | Сверло по металлу.Диаметр 6 мм. | шт. | 50 | 75,00 | 3 750,00 |
| 193 | СверлоТоварный знак отсутствует(Китай) | Сверло по металлу.Диаметр 7 мм. | шт. | 50 | 106,00 | 5 300,00 |
| 194 | СверлоТоварный знак отсутствует(Китай) | Сверло по металлу.Диаметр 8 мм. | шт. | 20 | 146,00 | 2 920,00 |
| 195 | СверлоТоварный знак отсутствует(Китай) | Сверло по металлу.Диаметр 9 мм. | шт. | 20 | 182,00 | 3 640,00 |
| 196 | Скотч малярныйТоварный знак отсутствует(Россия) | Ширина 38 ммДлина 50 мТип: малярная лента | шт. | 50 | 53,00 | 2 650,00 |
| 197 | Скотч малярныйТоварный знак отсутствует(Россия) | Ширина 50 ммДлина 50 мТип: малярная лента | шт. | 50 | 65,00 | 3 250,00 |
| 198 | Тент защитный«STAYER»(Россия) | Укрывная пленка. Длина 12,5 мШирина 4 м | шт. | 50 | 150,00 | 7 500,00 |
| 199 | Универсальная смазкаТоварный знак отсутствует(Россия) | Универсальная смазка. Вес 250 гр. | шт. | 20 | 313,00 | 6 260,00 |
| 200 | ХомутТоварный знак отсутствует(Китай) | Тип элемента хомут автомобильныйМатериал нержавеющая стальРазмер 22-35 мм  | шт. | 300 | 13,00 | 3 900,00 |
| 201 | ХомутТоварный знак отсутствует(Китай) | Тип элемента хомут автомобильныйМатериал нержавеющая стальРазмер 35-50 мм | шт. | 300 | 18,00 | 5 400,00 |
| 202 | ХомутТоварный знак отсутствует(Китай) | Тип элемента хомут автомобильныйМатериал нержавеющая стальРазмер 50-70 мм | шт. | 300 | 16,00 | 4 800,00 |
| 203 | ШкуркаТоварный знак отсутствует(Китай) | Шкурка шлиф вод. ткань Зернистость W12 | кв.м. | 5 | 192,00 | 960,00 |
| 204 | ШкуркаТоварный знак отсутствует(Китай) | Шкурка шлиф вод. ткань Зернистость W20 | кв.м. | 5 | 192,00 | 960,00 |
| 205 | Шпатель фасадныйТоварный знак отсутствует(Китай) | Материал лезвия: нержавеющая сталь Зубцы: нетРазмер полотна 100 мм Материал рукояти: пластик | шт. | 15 | 33,00 | 495,00 |
| 206 | Шпатель фасадныйТоварный знак отсутствует(Китай) | Материал лезвия: нержавеющая сталь Зубцы: нетРазмер полотна 150 мм Материал рукояти: пластик | шт. | 10 | 28,00 | 280,00 |
| 207 | Шпатель фасадныйТоварный знак отсутствует(Китай) | Материал лезвия: нержавеющая сталь Зубцы: нетРазмер полотна 200 мм Материал рукояти: пластик | шт. | 10 | 38,00 | 380,00 |
| 208 | Шпатель фасадныйТоварный знак отсутствует(Китай) | Материал лезвия: нержавеющая сталь Зубцы: нетРазмер полотна 250 мм Материал рукояти: пластик | шт. | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 209 | Шпатель фасадныйТоварный знак отсутствует(Китай) | Материал лезвия: нержавеющая сталь Зубцы: нетРазмер полотна 300 мм Материал рукояти: пластик | шт. | 10 | 62,00 | 620,00 |
| 210 | Шпатель фасадныйТоварный знак отсутствует(Китай) | Материал лезвия: нержавеющая сталь Зубцы: нетРазмер полотна 350 мм Материал рукояти: пластик | шт. | 10 | 63,00 | 630,00 |
| 211 | Шуруповерт "Bosch" литиевые батареи, 18В(Россия) | Напряжение аккумулятора 18 В Тип аккумулятора: Li-lonЕмкость аккумулятора 1,5 А\*ч Мах диаметр сверления (дерево) 30 ммТип патрона: быстрозажимной Max диаметр сверления (металл) 12 ммДиаметр патрона 10 ммТип двигателя: щеточный Число скоростей: 2Наличие реверса: есть Время заряда 0,66 чКоличество аккумуляторов в комплекте 2 шт.Наличие кейса. | шт. | 6 | 7 034,00 | 42 204,00 |
| 212 | Доводчик BKS OTS510 (Россия) | Доводчик предназначен для двери весом: 80.0 кг; максимальный угол открывания: 180°С; цвет: коричневый | шт. | 20 | 6 000,00 | 120 000,00 |
| 213 | Доводчик TRODOS TD-80 (Россия) | Доводчик механо-гидравлический; предназначен для двери весом: 80 кг; максимальный угол открывания: 180 °С; цвет: коричневый | шт. | 20 | 817,00 | 16 340,00 |
| 214 | Замок FUARO F9011 (Россия) | способ установки: врезной комплектация: с ручками цвет: золото | шт. | 30 | 890,00 | 26 700,00 |
| 215 | Замок навеснойТоварный знак отсутствует(Россия) | Размер 80 мм; Дужка: каленая закругленная. | шт. | 200 | 67,00 | 13 400,00 |
| 216 | Ручка оконнаяТоварный знак отсутствует(Россия) | Назначение: для пластиковых окон Цвет: белый материал: пластик, сталь | шт. | 50 | 49,00 | 2 450,00 |
| 217 | Цилиндр «Апекс» (Россия) | Размер 60 мм (30\*30 мм) конфигурация: ключ/ключ цвет: золото | шт. | 100 | 107,00 | 10 700,00 |
| 218 | Телескопическая лестница-стремянка «Scalissima» (Россия) | Профессиональная, телескопическая лестница-стремянка.Количество ступеней 24 (12+12) Расширенная с обеих сторон база.Материал: алюминийШирина ступени 27 мм. Максимальная нагрузка 150 кг. | шт. | 1 | 21 167,92 | 21 167,92 |
| 219 | ПоликарбонатТоварный знак отсутствует(Россия) | Длина - 600 см. Ширина - 210 см.Толщина - 4 мм.Ребра жесткости прямые.Цвет - бесцветный, прозрачный материал. Полностью прозрачный материал с пропускаемостью 82% естественного света. | лист | 10 | 1 672,00 | 16 720,00 |
| 220 | Ориентированная стружечная плита (ОСП)«Ultralam»(Россия) | Размеры плиты:длина 2500 мм;ширина 1250 мм. Плиты с ровными краями.Класс плиты OSB-3. | лист | 15 | 578,00 | 8 670,00 |
| 221 | Арматура Товарный знак отсутствует(Россия) | Стержни арматуры периодического профиля.Стержни арматуры длиной 3 м.Диаметр 10 мм. | м. | 100 | 31,00 | 3 100,00 |
| 222 | Арматура Товарный знак отсутствует(Россия) | Стержни арматуры периодического профиля.Стержни арматуры длиной 3 м.Диаметр 16 мм. | м. | 100 | 81,00 | 8 100,00 |
| 223 | Замок накладной «Сенат» ЗНС -2 (Россия) | Замок накладной сувальный со скошенными краями, предназначен для запирания правых и левых дверей жилых и производственных помещений.Засов из 4 стальных цилиндров диаметром 12 мм. Открывается и закрывается с обеих сторон двери комплектным ключом. В комплекте 3 ключа. | шт. | 15 | 923,00 | 13 845,00 |
| 224 | Утеплитель ECOroll (Россия) | Рулонный утеплитель.Длина 8200 мм.Ширина 1220 мм.Толщина 50 мм.Плотность 10 кг/м3. | рул. | 10 | 1 123,00 | 11 230,00 |
| 225 | Утеплитель «Технониколь» CARBON ECO (Россия) | Экструзионный пенополистирол. Листы толщина 30 мм.Длина 1180 мм.Ширина 580 мм. | шт. | 100 | 99,00 | 9 900,00 |
| 226 | Cаморезы по гипсокартонуТоварный знак отсутствует(Китай) | Назначение: для крепления листов гипсокартона Длина 51 мм.Материал: углеродистая сталь.Диаметр 3,5 мм.Наконечник: острый. | шт. | 1000 | 0,30 | 300,00 |
| 227 | Cаморезы по гипсокартонуТоварный знак отсутствует(Китай) | Назначение: для крепления листов гипсокартона. Длина 75 ммМатериал: углеродистая сталь.Диаметр 3,5 мм.Наконечник: острый. | шт. | 1000 | 0,60 | 600,00 |

**ИТОГО:** 1 791 032 (Один миллион семьсот девяносто одна тысяча тридцать два) рубля 92 копейки.

**НДС** 273 208 (Двести семьдесят три тысячи двести восемь) рублей 41 копейка.

Цена настоящего Контракта составляет: **1 791 032 (Один миллион семьсот девяносто одна тысяча тридцать два) рубля 92 копейки.**

Поставщик предоставляет технические паспорта, сертификаты соответствия на поставляемую продукцию.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества» (МУП «ЦМИ»)630091, г. Новосибирск,Красный проспект, 50, т.(383)202-07-72ИНН 5406100260, КПП 540601001 р/с 40702810644050001443 в Сибирский банк ПАО Сбербанкк/с 30101810500000000641 БИК 045004641Директор МУП «ЦМИ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э. В. БеляцкийМП |  **Поставщик:**Общество с ограниченной ответственностью «ГК Зодиак» (ООО «ГК Зодиак»)630088, г. Новосибирск,ул. Петухова, 17 корпус 3,ИНН 5403017976, КПП 540301001ОГРН 1165476113846, ОКПО 02823639р/с 40702810700010019512 в НФ АКБ «Ланта-Банк» (АО),к/с 30101810000000000837БИК 045004837Директор ООО «ГК Зодиак»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. А. КоваланМП |