Приложение №2 к аукционной документации

**Описание перегородок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Алюминиевая перегородка №1 | Характеристика товара |  |
|  | Алюминиевая конструкция, количество 1 шт. Рабочие места с перегородками и окнами выдачи (5 мест). Толщина профиля - не менее 80 мм не более 90 мм. Цвет серый металлик. Двойной витраж.Непрозрачная часть: от 0 до 800 мм и от 2000 мм до 2500 мм. Заполнение с обеих сторон перегородки ЛДСП (цвет по согласованию) не менее 10 мм не более 12,5 мм. Проем без заполнения от 800 мм до 1000 мм.Прозрачная часть: от 1000 мм до 2000 мм. Двойное стекло не менее 6 мм не более 8 мм, между стеклами - встраиваемые межрамные жалюзи с выводом управления. Цвет жалюзи - серый. Столешницы ЛДСП толщина не менее 26 мм не более 28 мм. Цвет ЛДСП по согласованию с заказчиком.За отметку 0 принимается уровень пола. |
|  | Алюминиевая конструкция, количество 4 шт. Толщина профиля - не менее 80 мм не более 90 мм. Цвет серый металлик. Двойной витраж.Непрозрачная часть: Заполнение с обеих сторон перегородки ЛДСП не менее 10 мм не более 12,5 мм. Цвет ЛДСП по согласованию с заказчиком |
|  | Алюминиевая конструкция, количество 5 шт. Толщина профиля - не менее 80 мм не более 90 мм. Цвет серый металлик. Двойной витраж.Непрозрачная часть: Заполнение с обеих сторон перегородки ЛДСП не менее 10 мм не более 12,5 мм. Цвет ЛДСП по согласованию с заказчиком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Алюминиевая перегородка №2 | Характеристика товара |  |
|  | Алюминиевая конструкция, количество 1 шт. Толщина профиля - не менее 80 мм не более 90 мм. Цвет серый металлик. Двойной витраж.Непрозрачная часть: от 0 до 800 мм и от 2000 мм до 2500 мм. Заполнение с обеих сторон перегородки ЛДСП не менее 10 мм не более 12,5 мм. Цвет ЛДСП по согласованию с заказчикомПрозрачная часть: от 800 мм до 2000 мм. Двойное стекло не менее 6 мм не более 8 мм, между стеклами - встраиваемые межрамные жалюзи с выводом управления. Дверь: 800Х2100 мм. Алюминиевый профиль, двойное стекло не менее 6 мм не более 8 мм, прозрачное, встраиваемые межрамные жалюзи с выводом управления, в комплекте с замком и фурнитурой. Цвет жалюзи – серый.За отметку 0 принимается уровень пола. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Алюминиевая перегородка №3 | Характеристика товара |  |
|  | Алюминиевая конструкция, количество 1 шт. Толщина профиля - не менее 80 мм не более 90 мм. Цвет серый металлик. Двойной витраж.Непрозрачная часть: от 0 до 1000 мм. Заполнение с обеих сторон перегородки ЛДСП не менее 10 мм не более 12,5 мм. Цвет ЛДСП по согласованию с заказчикомПрозрачная часть: от 1000 мм до 2100 мм - двойное стекло не менее 5 мм не более 6 мм, прозрачное, между стеклами - встраиваемые межрамные жалюзи с выводом управления. Цвет жалюзи - серый.От 2100 мм до 3100 мм - двойное стекло не менее 5 мм не более 6 мм, прозрачное.Дверь: 860Х2100 мм. Алюминиевый профиль, двойное стекло не менее 5 мм не более 6 мм, прозрачное, встраиваемые межрамные жалюзи с выводом управления, в комплекте с замком и фурнитурой.За отметку 0 принимается уровень пола. |