Приложение №2 к аукционной документации

|  |  |
| --- | --- |
| Изделие №1 | Характеристика товара |
| S:\ОТДЕЛ ЗАКУПОК\ЗАКУПКИ\ВСЕ Процедуры\44-ФЗ\Замена вх группы и заполнения окон проемов Комсомольская, 2\20170518_142109 рис1.jpg | Система 3-х камерная: SCHMITZ Classic или эквивалентКоличество 1 шт.Площадь 6,6 кв.м.Основные профили:Соединительная планкарама 63 ммимпост 82 ммЗаполнения: (24 мм, 4х16х4 мм), толщина стеклопакета 24 мм |

**Описание изделий**

|  |  |
| --- | --- |
| Изделие №2 | Характеристика товара |
| S:\ОТДЕЛ ЗАКУПОК\ЗАКУПКИ\ВСЕ Процедуры\44-ФЗ\Замена вх группы и заполнения окон проемов Комсомольская, 2\20170518_142109 рис2.jpg | Система 3-х камерная: SCHMITZ Classic или эквивалентКоличество 1 шт.Площадь 6,6 кв.м. Основные профили:Соединительная планкарама 63 ммстворка 77 ммимпост 82 ммЗаполнения: (24 мм, 4х16х4 мм), толщина стеклопакета 24 мм |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Аксессуары к изделиям № 1, 2 | Ед. изм. | Размер | Количество |
| Слив 250 оцинкованый | м | 3х0 | 4 |
| Уголок 105 гр. 106х20х2 | м | 1,5х0 | 8 |
| Уголок 105 гр. 106х20х2 | м | 6х0 | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| Изделие №3 | Характеристика товара |
|  | Дверь 2-х створчатая в проем с фрамугой вид со стороны петельСистема: СИАЛ / КП45 / Двери распашные или эквивалентШирина х Высота: 1,50х2,50 м.Заполнение: ЛДСП 10 мм.Москитная сетка: НетТекстура: окр.белыйКоличество: 1 шт.Площадь изделия: 3,75 кв.м.Комплектация:Название: СоединительТекстура: окр.белыйКоличество: 1 шт.Габариты: 2500,0 мм. |

|  |  |
| --- | --- |
| Изделие №4 | Характеристика товара |
|  | Глухая перегородка с рамойСистема: СИАЛ / КП45 / Конструкции или эквивалентШирина х Высота: 1,00х2,50 м.Заполнение: ЛДСП 10 мм.Москитная сетка: НетТекстура: окр.белый Количество: 1 шт.Площадь изделия: 2,50 кв.м.Комплектация:Название: Доводчик Dorma 2000 или эквивалентТекстура: окр.белый Количество: 1 шт. |