Приложение №2

к документации об аукционе в электронной форме/Контракту

№ \_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Техническое задание на выполнение работ, оказание услуг**

|  |
| --- |
| **1. Вид и цели выполнения работ** |
| Изготовление и установка информационных навигаторов на 2, 4, 5, 6, 7 этажах здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50. |
| 1. **Перечень и объемы выполнения работ**
 |
| 1. Изготовление и установка информационных навигаторов на 2, 4, 5, 6, 7 этажах здания.Конструкция навигатора (5 штук, по одному на этаж): фоновая основа из акрилового стекла с пескоструйным эффектом серебристого цвета шириной 1000 мм, высотой 2000 мм, толщиной не менее 5 мм не более 10 мм; отдельные информационные таблички (плашки) из акрилового стекла толщиной не менее 4 мм не более 6 мм:ширина 860 мм, высота 95 мм – для названий департаментов и предприятий;ширина 860 мм, высота 45 мм – для названий кабинетов (структурных подразделений).Крепление фоновой основы к стене и табличек к основе – на дистанционных держателях. Дистанционные держатели металлические, хромированные:для плашек – длиной не менее 20 мм не более 30 мм, диаметром не менее 12 мм не более 14 мм, количество не менее 2 шт. на каждую плашку.для основы – диаметром не менее 16 мм не более 22 мм, расстояние от стены – не менее 20 мм и не более 30 мм, количество не менее 10 штук.Количество строк на одном навигаторе – 38 шт.Количество и типы плашек в соответствии со спецификацией.Текстовое наполнение: цифровая печать или печать на самоклеющейся пленке на УФ-принтере с разрешением не менее 1440dpi. Информационное текстовое заполнение для каждого этажа согласно Спецификации (Приложение №3 к документации об аукционе в электронной форме). Формат, расцветка фона и высота шрифта текстового наполнения предварительно согласовывается с Заказчиком.Образец визуального оформления навигатора представлен в файле - формата \*jpg. |
| 1. **Место выполнения работ**
 |
| г. Новосибирск, Красный проспект, 50. |
| 1. **Сроки (периоды) выполнения работ**
 |
| Срок выполнения Исполнителем своих обязательств по контракту в полном объеме: 25 (Двадцать пять) календарных дней.  |
| 1. **Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг**
 |
|  Не установлено |
| 1. **Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ**
 |
| Производство работ выполнять с учетом сохранности чистовой отделки помещений (отделка стен и пола, подвесной потолок).Исполнитель предоставляет Заказчику список сотрудников, которые будут выполнять работы, а также назначает ответственного представителя для решения возникающих вопросов. Качество выполняемых работ должно соответствовать предъявляемым нормам (требованиям), установленным действующим законодательством РФ, требованиям ГОСТ, СНиП, действующим стандартам, регламентам, инструкциям, нормам противопожарной безопасности и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ, регулирующим выполнение данного вида работ.Качество работ и технология их выполнения должны соответствовать положениям санитарных и строительных норм и правил. |
| 1. **Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ**
 |
| За безопасность выполнения работ на объекте отвечает Исполнитель. Исполнитель несет ответственность за порчу имущества Заказчика и/или третьих лиц на объекте, если она произошла по вине Исполнителя в процессе производства работ. |
| 1. **Порядок сдачи и приемки результатов работ**
 |
| Выполненные работы принимаются Заказчиком совместно с представителем Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней. |
| 1. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов**

 **по завершению и сдаче работ** |
| Исполнитель обязан предоставить сертификаты на изделия и материалы, используемые в процессе производства работ. Исполнитель в процессе выполнения работ предоставляет Заказчику информацию об используемых материалах: цвет, марка, артикул. |
| 1. **Требования по техническому обучению персонала заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объекте**
 |
| Не предъявляются. |
| 1. **Требования по объему гарантий качества работ**
 |
| Исполнитель обязуется исправлять любые дефекты, связанные с произведенными им работами, в течение всего срока действия гарантийных обязательств.Срок гарантийных обязательств на выполненные работы и материалы – 12 месяцев. |
| 1. **Порядок оплаты**
 |
| Оплата выполненных работ производится Заказчиком в полном объеме не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ.  |
| 1. **Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика**
 |
| При необходимости работы в нерабочее время производить по согласованию с Заказчиком.При производстве работ использовать материалы, указанные в пункте 2 технического задания, либо, по согласованию с Заказчиком, материалы, имеющие аналогичные или более высокие технические характеристики. |