Приложение №2

к документации об аукционе в электронной форме/Контракту

№ \_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Техническое задание на выполнение работ, оказание услуг**

|  |
| --- |
| **1. Вид и цели выполнения работ** |
| Изготовление и установка информационных навигаторов на 2, 4, 5, 6, 7 этажах здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50. |
| 1. **Перечень и объемы выполнения работ** |
| 1. Изготовление и установка информационных навигаторов на 2, 4, 5, 6, 7 этажах здания.  Конструкция навигатора (5 штук, по одному на этаж): фоновая основа из акрилового стекла с пескоструйным эффектом серебристого цвета шириной 1000 мм, высотой 2000 мм, толщиной не менее  5 мм не более 10 мм; отдельные информационные таблички (плашки) из акрилового стекла толщиной не менее 4 мм не более 6 мм:  ширина 860 мм, высота 95 мм – для названий департаментов и предприятий;  ширина 860 мм, высота 45 мм – для названий кабинетов (структурных подразделений).  Крепление фоновой основы к стене и табличек к основе – на дистанционных держателях.  Дистанционные держатели металлические, хромированные:  для плашек – длиной не менее 20 мм не более 30 мм, диаметром не менее 12 мм не более 14 мм, количество не менее 2 шт. на каждую плашку.  для основы – диаметром не менее 16 мм не более 22 мм, расстояние от стены – не менее 20 мм и не более 30 мм, количество не менее 10 штук.  Количество строк на одном навигаторе – 38 шт.  Количество и типы плашек в соответствии со спецификацией.  Текстовое наполнение: цифровая печать или печать на самоклеющейся пленке на УФ-принтере с разрешением не менее 1440dpi.  Информационное текстовое заполнение для каждого этажа согласно Спецификации (Приложение №3 к документации об аукционе в электронной форме).  Формат, расцветка фона и высота шрифта текстового наполнения предварительно согласовывается с Заказчиком.  Образец визуального оформления навигатора представлен в файле - формата \*jpg. |
| 1. **Место выполнения работ** |
| г. Новосибирск, Красный проспект, 50. |
| 1. **Сроки (периоды) выполнения работ** |
| Срок выполнения Исполнителем своих обязательств по контракту в полном объеме: 25 (Двадцать пять) календарных дней. |
| 1. **Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг** |
| Не установлено |
| 1. **Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ** |
| Производство работ выполнять с учетом сохранности чистовой отделки помещений (отделка стен и пола, подвесной потолок).  Исполнитель предоставляет Заказчику список сотрудников, которые будут выполнять работы, а также назначает ответственного представителя для решения возникающих вопросов.  Качество выполняемых работ должно соответствовать предъявляемым нормам (требованиям), установленным действующим законодательством РФ, требованиям ГОСТ, СНиП, действующим стандартам, регламентам, инструкциям, нормам противопожарной безопасности и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ, регулирующим выполнение данного вида работ.  Качество работ и технология их выполнения должны соответствовать положениям санитарных и строительных норм и правил. |
| 1. **Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ** |
| За безопасность выполнения работ на объекте отвечает Исполнитель. Исполнитель несет ответственность за порчу имущества Заказчика и/или третьих лиц на объекте, если она произошла по вине Исполнителя в процессе производства работ. |
| 1. **Порядок сдачи и приемки результатов работ** |
| Выполненные работы принимаются Заказчиком совместно с представителем Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней. |
| 1. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов**   **по завершению и сдаче работ** |
| Исполнитель обязан предоставить сертификаты на изделия и материалы, используемые в процессе производства работ. Исполнитель в процессе выполнения работ предоставляет Заказчику информацию об используемых материалах: цвет, марка, артикул. |
| 1. **Требования по техническому обучению персонала заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объекте** |
| Не предъявляются. |
| 1. **Требования по объему гарантий качества работ** |
| Исполнитель обязуется исправлять любые дефекты, связанные с произведенными им работами, в течение всего срока действия гарантийных обязательств.  Срок гарантийных обязательств на выполненные работы и материалы – 12 месяцев. |
| 1. **Порядок оплаты** |
| Оплата выполненных работ производится Заказчиком в полном объеме не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ. |
| 1. **Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика** |
| При необходимости работы в нерабочее время производить по согласованию с Заказчиком.  При производстве работ использовать материалы, указанные в пункте 2 технического задания, либо, по согласованию с Заказчиком, материалы, имеющие аналогичные или более высокие технические характеристики. |