
Приложение №2


к контракту от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Спецификация**


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Описание торгового оборудования** | **Ед. изм.** | **Общее кол-во** | **Цена за ед., руб.** | **Стоимость, руб.** |
| 1 | Изготовление и монтаж торгового оборудования на  1 этаже здания по адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 50. | Торговое оборудование (киоск) 1800 мм\*4800 мм\*2300 мм.  Каркас - алюминиевый профиль шириной 30 мм с полимерным покрытием.  Заполнение: непрозрачные стеновые панели толщиной  16 мм, прозрачное стекло толщиной 5 мм с уплотнителем, оклеенное противоосколочной прозрачной пленкой.  Полки: отм. от 0 до 800 мм - непрозрачные панели толщиной 16 мм;  отм. от 800 мм до 2000 мм - прозрачное стекло толщиной  5 мм, оклеенное противоосколочной прозрачной пленкой;  на уровне 2000 мм - непрозрачные панели толщиной 16 мм.  Заполнение внутренней перегородки - непрозрачные стеновые панели с креплением к стене.  Кассовый стол на колесиках ширина 650 мм, глубина 400 мм, высота 1000 мм – 2 шт.  Вход: ширина 670 мм, высота 2000 мм, состоит из двух распашных створок.  Количество входов – 2 шт. | шт. | 1 | 125 400,00 | 125 400,00 |
|  |  |  |  | **Итого:** |  | **125 400,00** |

****


Створки должны быть оборудованы врезным замком, открываться внутрь.



Все размеры уточняются по месту. Цвет стеновых панелей и полимерного покрытия по согласованию с заказчиком.



Используемые материалы должны обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности и иметь соответствующие сертификаты.

****

**ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

Директор МУП «ЦМИ» Директор ООО «Дорадо»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э. В. Беляцкий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. Г. Кучинский

м.п. м.п.