Приложение № 5

к документации об аукционе в электронной форме

**Дефектная ведомость № 1-05/18  
на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту конструкций крыльца № 1 (главный вход со стороны Красного проспекта) и крыльца № 2 (вход со двора) здания по адресу:**

**г. Новосибирск, Красный проспект, 50**

Наименование объекта: Крыльцо №1 и крыльцо №2 Дома быта.

Адрес объекта: г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты и повреждения | Необходимые работы для устранения | Объем выявленных дефектов |
| Крыльцо №1 (главный вход со стороны Красного проспекта) | | | |
| 1 | Нарушение бетонного слоя поверхности крыльца и ступенек под резиновым покрытием вследствие замораживания-оттаивания осадочных вод. | Демонтаж поручня;  Демонтаж уголков и пластин крепежных;  Демонтаж старого покрытия из резины;  Ремонт поверхности бетона;  Устройство бетонной стяжки;  Устройство поверхности из плитки;  Монтаж поручня. | 4,7 пог. м;  124,3 пог. м;  140,91 кв. м;  140,91 кв. м;  7,05 куб. м;  162,04 кв. м;  4,7 пог. м. |
| 2. | Разрушение щебеночно-бутовой отделки цокольной части стены. | Демонтаж остатков отделки;  Отделка поверхности камнем. | 10,50 кв. м;  10,50 кв. м. |
| 3. | Разрушение окраски по штукатурке части фасадной стены. | Ремонт штукатурки;  Покраска штукатурки. | 2,42 кв. м;  2,42 кв. м. |
| 4. | Износ покрытия части крыльца из гранитной плитки. | Демонтаж старой гранитной плитки;  Устройство покрытия из металлокассет на металлокаркасе. | 51,24 кв. м;  53,80 кв. м. |
| 5. | Отсутствие системы отвода дождевых вод от крыльца. | Монтаж водосточного желоба;  Монтаж водосточной трубы;  Монтаж водосточного желоба в тротуарной плитке. | 12,4 пог. м;,  7,4 пог. м;  9,6 пог. м. |
| Крыльцо №2 (вход со двора здания) | | | |
| 1. | Нарушение бетонного слоя поверхности крыльца и ступенек под резиновым покрытием вследствие замораживания-оттаивания осадочных вод. | Демонтаж поручня;  Демонтаж уголков и пластин крепежных;  Демонтаж старого покрытия из резины;  Ремонт поверхности бетона;  Устройство бетонной стяжки;  Устройство поверхности из резины;  Штукатурка и покраска подступенков;  Монтаж поручня. | 1,5 пог. м;  45,35 пог. м;  15,61 кв. м;  22,58 кв. м;  0,91 куб. м;  15,61 кв. м;  0,97 кв. м;  1,5 пог. м. |
| 2. | Отсутствие системы отвода дождевых вод от крыльца. | Монтаж водосточного желоба;  Монтаж водосточной трубы; | 7,3 пог. м;  4,3 пог. м. |
| 3. | Износ окраски стены крыльца. | Окраска части бетонной стены крыльца по старой краске по штукатурке с частичной расчисткой старой краски. | 15,2 кв. м. |

*Главный инженер /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е. Б. Семёнов*

*Начальник ТО /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М. К. Артюх*

*Специалист ТО /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М. В. Емельянов*